Char Incoming\_value = 0;

Void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(13, OUTPUT);

}

Void loop()

{

If(Serial.available() > 0)

{

Incoming\_value = Serial.read();

Serial.print(Incoming\_value);

Serial.print(“\n”);

If(Incoming\_value == ‘1’)

digitalWrite(13, HIGH);

else if(Incoming\_value == ‘0’)

digitalWrite(13, LOW);

}

}